Hankija: Kadrina Vallavalitsus

Hange alla lihthanke piirmäära: Teeäärte niitmine Kadrina vallas

# Niitmine tellitakse vallale kuuluvate teede servadele ja teistele ühekordselt niidetavatele haljasaladele:

* 1. Niidetavate teede ja haljasalade kohta saab täiendavat informatsiooni leppides selleks aeg eelnevalt kokku Kadrina abivallavanemaga Aarne Laas, telefon: 5246009; e-post: aarne.laas@kadrina.ee.

# Hankega tellitavad haljasalade hooldustööd:

* 1. Kadrina vallas asuvate teede äärte ja haljasalade 1-2 kordne niitmine lähtudes hankija tellimustest ja seaduslikest ettepanekutest

# Nõuded teeäärte niitmisele

* 1. Niitmine tuleb teha agrotehniliselt ja tehnoloogiliselt õigesti.
	2. Niitmistööd tuleb teostada kohesett pärast tellimuse esitamist töökorras ja sobivate tehniliste vahenditega ning tavapärase hoolsusega.
	3. Niitmisalad jagunevad

3.4.1 Teeääred

3.4.2 1-2 korda aastas niidetavad haljasalad:

Niitmist alustatakse Kadrina Vallavalitsuse tellimusel

* 1. Liiklusmärkide kallal toime pandud vandalismiaktist või vargusest tuleb informeerida tellijat.
	2. Täitja hüvitab tellijale või kolmandale isikule täitjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
	3. Vastutus töö ja sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale lasub täitjal keskkonna kahjustuste suuruse ulatuses.
	4. Juhul, kui teenuse osutamise käigus tekib täitjal põhjendatud vajadus kasutada lepingujärgsetel töödel alltöövõtjat, peab alltöövõtja omama täitjaga vähemalt samaväärset kvalifikatsiooni ning toiming peab olema kooskõlastatud tellijaga.
	5. Kõik teenuse osutamise käigus täitja poolt teostatavad tööd, mis erinevad hankedokumentides nõutust, peavad olema eelnevalt tellija poolt heaks kiidetud.
	6. Tellijal on vajadusel õigus niidetavate alade mahtusid muuta.

**4. Nõuded niitmistehnikale**

4.1. Hanke teenindamiseks peab olema vähemalt üks traktor koos sobiva niidumasinaga (soovituslikult rootorniiduk)

4.2. Masin peab olema varustatud tööde ohtlikkusele viitava märgistusega

4.3. Pakkuja poolt kasutatav tehnika peab tagama maksimaalselt võimalikul moel kaasliiklejate, inimeste ja töömaad ümbritseva vara ohutuse.