Hankija: Kadrina Vallavalitsus

Lihthange: Muru niitmine Kadrina valla haljasaladel , viitenumber 208355

# Muru niitmine tellitakse järgnevatele valla hooldada olevatele haljasaladele:

* 1. Haljasalade nimekiri

1.1 1.1.1 Kadrina aleviku niidetavad alad (nimekiri ja kaart lisatud)

1.1.2 Hulja aleviku niidetavad alad. (nimekiri ja kaart lisatud)

1.1.3 Vohnja küla niidetavad alad. (nimekiri ja kaart lisatud)

1.1.4 Kadrina valla niidetavad alad. (nimekiri ja kaart lisatud)

* 1. Niidetavate alade täpsemate kaartidega saab tutvuda Kadrina vallavalitsuses
	2. Enne pakkumuse esitamist on Pakkujatel vajadusel võimalik tutvuda hooldatavate haljasaladega, leppides selleks eelnevalt kokku Kadrina abivallavanemaga Aarne Laas, telefon: 5246009; e-post: aarne.laas@kadrina.ee.

# Hankega tellitavad haljasalade hooldustööd:

* 1. Kadrina vallas asuvate haljasalade regulaarne niitmine lähtudes tehnilistest tingimustest ja hankija seaduslikest ettepanekutest

# Nõuded haljasalade hooldustöödele

* 1. Haljasalade hooldustööd tuleb teha agrotehniliselt ja tehnoloogiliselt õigesti.
	2. Enne niitmisperioodi tuleb haljasalad üle vaadata ja vajadusel niitmist segavad oksad ja muu praht kokku korjata ja ära vedada.
	3. Niitmistööd tuleb teostada õigeaegselt, töökorras ja sobivate tehniliste vahenditega ning tavapärase hoolsusega.
	4. Niitmisalad jagunevad

3.4.1 Regulaarselt niidetavad haljasalad :

Teenuse osutaja peab kontrollima regulaarselt muru kasvu, et alustada niitmist õigeaegselt. Haljasaladelt muru niitmist alustatakse, kui selle keskmine kõrgus on 10…12 cm. Niidetud muru kõrgus ei tohi ületada 5 cm.

3.4.2 Kolm korda aastas niidetavad haljasalad:

Niitmist alustatakse, kui selle keskmine kõrgus on 15-20 cm või vastavalt KadrinaVallavalitsuse tellimusele. Rohu kõrgus ei tohi ületada niitmisvahemikel 25 cm.

* 1. Kohad, kuhu murutraktoriga või -niidukiga ligi ei pääse (puude ümbrused, hekkide ääred, ehitiste või pargiinventari ümbrused, kivide ümbrused, teeääred, -piirded, tuletõrjeveehoidlad), tuleb niita trimmeriga või muu sobiva vahendiga.
	2. Sõltumata plaanidel näidatud pindadest tuleb niita haljasalad kuni selle lõpuni, kaasa arvatud haljasala äärsed teeääred, kraavid jms. Töö teostamisel ei tohi niitmistöö ega trimmerdamine kahjustada puid, põõsaid, lillepeenraid, pinke ega muid objekte. Vigastatud objekt tuleb asendada uue samaväärsega täitja kulul.
	3. Muru niitmisel tekkinud maha lõigatud heina võib jätta niidetud alale, kui ei esine nähtavat niidetud materjali vaalu.
	4. Teede, kõnniteede, parklate ja majaesiste juures niitmisel valida niidetud heina paiskumise suund selline, mis välistaks kahju tekkimise ligiduses asuvatele sõidukitele ja vähendaks niidetud heina sattumist kõvakattega tänavatele, platsidele ja teedele, kust see peab olema koristatud vahetult pärast niitmist. Asfaltkattelt eemaldada niidetud rohi harja või puhuriga.
	5. Niitmistööde ajal haljasaladel olevad olmejäätmed (kilekotid, pudelid jms) tuleb enne niitmist koristada, mitte niidutehnikaga ära purustada. Samuti tuleb koristada vahetult peale niitmist haljasalal niitmisega heinast väljatulnud olmejäätmed. Niidetavatelt aladelt kogutud olmejäätmed saab panna vallavalitsuse kontaktisikuga kokkulepitud prügikonteineritesse.
	6. Peenemad oksad (läbimõõduga alla 1,5 cm), mis asuvad niidetaval alal, kuuluvad niitmisel purustamisele, suuremad oksad paigutatakse vallavalitsuse kontaktisikuga kokkulepitud kohta.
	7. Niitmisel arvestada asjaoluga, et aladel kus toimuvad rahvaüritused (jaanipäev, spordivõistlus jms) tuleb muru niita eelneva nädala jooksul.
	8. Inventari kallal toime pandud vandalismiaktist või vargusest tuleb informeerida tellijat.
	9. Täitja hüvitab tellijale või kolmandale isikule täitjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.
	10. Vastutus töö ja sellega kaasnevate kõrvalmõjude eest keskkonnale lasub täitjal keskkonna kahjustuste suuruse ulatuses.
	11. Juhul, kui teenuse osutamise käigus tekib täitjal põhjendatud vajadus kasutada lepingujärgsetel töödel alltöövõtjat, peab alltöövõtja omama täitjaga vähemalt samaväärset kvalifikatsiooni ning toiming peab olema kooskõlastatud tellijaga.
	12. Kõik teenuse osutamise käigus täitja poolt teostatavad tööd, mis erinevad hankedokumentides nõutust, peavad olema eelnevalt tellija poolt heaks kiidetud.
	13. Tellijal on vajadusel õigus hooldatavate haljasalade mahtusid muuta kuni 20%.

Lisad:

1. Kadrina aleviku niidetavad alad

2. Hulja aleviku niidetavad alad

3. Niidetavad alad Vohnjas

4. Niidetavad alad Kadrina vallas

5. Kadrina niitmise üldskeem

6. Hulja niitmise üldskeem

7. Vohnja niitmise üldskeem

8. Kaardid (4) niidetavad alad Kadrina vallas