Lisa 1

 Tehnilisele kirjeldusele

Tööde mahtude Tabel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jrk | Tööde kirjeldus | ühik | kogus | hind | kokku |
| 1 | Kooskõlastused kommunikatsioonide omanikega, kaeveluba | tk | 3 |  |  |
| 2 | Geodeetiline väljamärkimine looduses | töö | 1 |  |  |
| 3 | Sobimatu pinnase väljakaevamine ja äravedu | M3 | 180,0 |  |  |
| 4 | Kruusliivast dreenkiht 20 cm | M3 | 120,0 |  |  |
| 5 | Pur.kruusast kandev kiht | M3 | 90,0 |  |  |
| 6 | Killustikalus koos kiilumiskihiga | M2 | 600,0 |  |  |
| 7 | Kõnnitee äärekivi paigaldus | jm | 90,0 |  |  |
| 8 | Kanal.kaevude korrigeerimine | tk | 3 |  |  |
| 9 | Kivisillutis koos sängitusliivaga | M2 | 3,6 |  |  |
| 10 | Haljastus, heakord | M2 | 270,0 |  |  |
| 11 | Asf.bet.kate AC 12 surf 45%gr 5 cm | M2 | 550,0 |  |  |
| 12 | Parkla märgistus | töö | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Kokku |  |
|  |  |  |  | KM 20% |  |
|  |  |  |  | Kokku |  |