**Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära**

Hanke eesmärgiks on osta lumekahur Kadrina terviseraja suusaradade kunstlume efektiivsemaks tootmiseks. Hankija soovib osta 2- pealise torukahuri. Ostetava seadme tehnilised näitajad on välja toodud tehnilises kirjelduses punktis 1. Lumekahuri toimimiseks nõutavad seadmed (edaspidi Kaup), mis on vajalikud hanke eesmärgi saavutamiseks kuid ei ole kajastatud antud tehnilises kirjelduses, loeb Hankija hanke koostisosaks, mille eest täiendavat tasu maksma ei pea.

**1. Lumekahuri tehniline kirjeldus**

Lumekahuri tüüp: torukahur Bächler Medusa 2- pealine või samaväärne.

Kogus: 1 komplekt.

Lumekahur peab vastama allpool välja toodud nõuetele:

1.1 Kahuri elektrivõimsus alla 2,5kW/h.

1.2 Kahuri toru pikkus 8,5m koos keerdsilindriga tõstmiseks ja nurga muutmiseks. Kahur ise peab olema mobiilne (ratastel) järele veetav traditsiooniline konksuga ühendamisvõimekus järelhaakesse.

1.3 Kahuri ots peab olema vahetatav kahe pealisest ühepealiseks kitsamatele kohtadele lumetootmiseks.

1.4 MIN töösurve 15 BAR

1.5 MIN tootmistemperatuur -1,5 C, MAX tootlikkuse peab saavutama -10 C (MAX tootlikkus on 80 m3/h).

1.6 Lumetamise laius 15-25m ja kaugus 10-20m.

1.7 Lumekahuril peab olema 12 õhk/vesi pihustit, 6 veepihustit ja 10 laia pihustusdüüsi.

1.8 Kahuril peab olema 3 manuaalset kraani ja 8 eri lumetootmise režiimi

1.9 Veevõtt peab olema 2“ Kamlok.

1.10 Kaks veefiltrit 150 mikron ja 2“ Kamlok ning tavaline lumekahuri sisene veefilter.

**2. Muud tingimused**

2.1 Hinnapakkumine peab sisaldama toote spetsifikatsiooni.

2.2 Pakkuja tarnib Kauba Ostja määratud kohta.

2.3 Tarneaadress: Viitna tee 13, Kadrina vald.

2.4 Pakkuja seab kauba Ostja juures kasutuskorda.

2.5 Kaup peab üleandmiseks olema täielikus kasutusvalmiduses.

2.6 Pakkuja tutvustab Ostjale kaupa ja viib läbi kasutuskoolituse.

2.7 Pakkuja annab Ostjale kauba eestikeelse kasutus- ja hooldusjuhendi.

2.8 Varuosade tarne vähemalt 72 tunni jooksul tellimuse andmisest.

2.9 Pakkujal peab Eestis olema eestikeelse kasutajatoega teenindus- ja hooldussüsteem.

2.10 Pakkuja peab tagama lumekahurile ja lisaseadmetele tehnilise toe 24 tunni jooksul teate saamisest ning ööpäevaringse (24 tundi) tehnilise telefoninõustamise.

**3. Garantiitingimused**

3.1 Lumekahuril ja kompressoril peab olema 2 aastane garantii alates selle üleandmisest hankijale.

3.2 Pakkuja tagab garantiihoolduse tegemise hankija asukohas Kadrina terviserajal (Viitna tee 13, Kadrina vald).

**4. Lepingu tähtajad**

Leping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkujaga 10 päeva jooksul peale pakkumuse esitamise tähtaega. Lumekahuri tarneaeg on kuni 90 päeva hankelepingu sõlmimisest. Kui tarne jääb hiljemaks, on hankijal on õigus hankemenetlus lõpetada või hankelepingust taganeda.

**5. Pakkumuse esitamise tähtaeg**

Hinnapakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud pakkumisena **aadressile kadrina@kadrina.ee hiljemalt 17. juuni 2024 aastal kell 10.00.**