**Mahtuniversaali tehnilised tingimused ja hankelepingu tingimused**

Ostja: Kadrina vallavalitsus

Hange: 5-kohalise mahtuniversaali ostmine Kadrina vallale

Pakkumise esitamise aeg: 17. september kell:10.00 aadressile [kadrina@kadrina.ee](mailto:kadrina@kadrina.ee)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Sõiduk peab olema uus, ehitusaasta kõige varasem 2019 |
|  | Sõiduki kütus – Bensiin tehase poolt antav kütusekulu kuni 6,5 L/100km |
|  | Võimsus vähemalt 80 kW, CO2 emissioon kuni 150 g/km |
|  | Telgede vahe vähemalt 2750 mm, pikkus vähemalt 4400 mm |
|  | Sõiduki maksimaalne kõrgus kuni 2000 mm. |
|  | Käigukast – manuaalne (vähemalt 5 käiku) või täisautomaatne |
|  | Roolisammas reguleeritava kõrguse ja sügavusega, |
|  | ABS, hädapidurdusvõimendi ja pidurdusjõu jaotussüsteem, veojõukontroll |
|  | Sõidureast väljumise hoiatus |
|  | Vihmasensor |
|  | 1+1 esiistmed, esimesed ja külgmised turvapadjad, käetugi ja kõrguse reguleerimine vähemalt juhil |
|  | Tagumised istmed vähemalt 1/3 - 2/3 suhtes allaklapitavad |
|  | Vähemalt 16“ terasveljed ilukilpidega, naastrehvide komplekt eraldi velgedel |
|  | Tehases integreeritud roolilt juhitav multifunktsionaalne MP3-raadio ja pardakompuuter |
|  | Automaatne kliimaseade |
|  | Eelpingutusega, reguleeritava kõrgusega ja koormuspiirajaga pürotehnilised turvavööd esiistmetel |
|  | Eemaldatav ja kokkuvolditav jäik pagasikate |
|  | Kaugjuhitav kesklukustus, immobilaiser + alarm |
|  | Esiistmete soojendus |
|  | Soojendusega esiklaas (vähemalt esiklaasi alaosa ja juhipoolne äär) |
|  | Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid |
|  | Metallikvärv |
|  | Esimesed udutuled |
|  | Android Auto ja Apple Carplay tugi või integreeritud navigatsiooniseade |
|  | Parem ja vasak liuguks |
|  | Püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga |
|  | Parkimisandurid vähemalt sõiduki tagaosas |
|  | Tumedaks toonitud tagumised klaasid |
|  | Taga paarisuksed või klaasiga luuk |
|  | Ohutuspakett: autoapteek, 1kg tulekustuti kinnitatuna, tõkiskingad, helkurvest ja ohukolmnurk |
|  | Komposiitmaterjalist või metallist mootoriruumi põhjakaitse |
|  | Salongimatid ja pagasiruumi põhjamatt kummist |
|  | Täismõõdus tagavararatas |
|  | Sõidukile peab olema paigaldatud statsionaarne veokonks |
|  | Kütusepaagi maht vähemalt 50 liitrit |
|  | Sõiduki registreerimine ARK-s. |
|  | Hoolduse intervall vähemalt 15 000 km või 12 kuud |
|  | Garantii vähemalt 5 aastat või 150 000 km. Pakkuja esitab pakkumuses garantiitingimused |
|  | Pakkumise jõusoleku aeg 30 päeva. Tarneaeg kuni 45 päeva lepingu sõlmimisest |
|  | Pakkuja on kohustatud oma pakkumuses ära näitama pakutava sõiduki hooldusega seotud kogu informatsiooni, st hooldusvälp ja hooldustööde maksumus Nõutud informatsioon esitada kuni läbisõiduni 120 000 km. Hinnapakkumuses tuleb näidata kõikide hooldustööde maksumus, mida sõiduki tootjatehas on ette näinud teostada eelpool mainitud kilometraaži läbimisel. |
|  | Tellijal on õigus teha muudatusi sõiduki komplekteerimises, varustuses ja ehituses juhul kui see ei tekita lisakulutusi sõiduki tarnijale |

Hankelepingu tingimused

1. Pakkuja valmistab sõiduki kasutamiseks ette enne hankijale üleandmist. Pakkuja registreerib vajadusel auto Maanteeameti liiklusregistri büroos omal kulul ja hankijalt selle eest eraldi tasu ei nõuta.
2. Auto antakse hankija kasutusse esimesel võimalusel pärast (hankelepingu) sõlmimist (maksimaalselt 45 päeva jooksul)
3. Garantiiaeg – 5 aastat või läbisõiduni 150 000 km
4. Pakkuja tagab nii korralise tehnohoolduse kui ka normaalse kulumi remondi läbiviimise kuni 50 km kaugusel KADRINA alevikust
5. Kadrina vallavalitus sõlmib hankelepingu odavaima pakkumise teinud ettevõttega
6. Kadrina vallavalitsusel on õigus kõik pakkumised tagasi lükata ja hankelepingut mitte sõlmida